江苏省高港中等专业学校无线覆盖建设询价公告

一、项目说明
1.本项目为江苏省高港中等专业学校无线覆盖建设采购项目，要求详见“项目需求”。
2.预算价：人民币壹拾五万元。

二、投标人资质要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。

2.投标人需为有效的独立法人资格的服务公司，在泰州地区有固定的服务场所。

3.本项目不接受联合体参加报价。

三、项目需求

	设备类型
	数量
	单位
	备注

	POE交换机
	4
	台
	

	无线控制器
	1
	套
	

	放装AP
	38
	只
	

	高密AP
	4
	只
	

	面板AP
	13
	只
	

	千兆单模模块
	16
	个
	

	辅材
	1
	批
	


	序号
	设备类型
	招标参数和要求

	1
	POE交换机
	1.★交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，提供官网截图加盖投标人公章 

2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，SFP非复用口≥4个

3.要求所投设备MAC地址≥16K 

4.投标产品所有电口均支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥385W

5.★要求投标产品支持单端口POE输出功率≥60W，提供所投产品官网截图（含链接）加盖投标人公章
6.★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图、实物照片，加盖投标人公章

7.要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息 

8.★要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页作为证明，要求投标产品型号与证书型号一致，加盖投标人公章

9.★投标方须提供原校园网设备商的对接承诺函

	2
	无线控制器
	1. ★默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理≥200个AP ，802.11转发性能≥8Gbps，提供官网截图加盖投标人公章

2.单台设备最大可配置AP数目≥2K，单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6K 

3.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式

4.支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证

5.支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利

6.支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽

7.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。

8.AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况。

9.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响

10.支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能。

11.★配置千兆电口≥8，千兆光口≥2；

12.★配置32个AP管理许可授权

	3
	放装AP
	★支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11b/g/n模式，提供官网截图加盖投标人公章
★整机支持4条空间流，整机最大接入速率≥1700Mbps，提供官网截图加盖投标人公章
2个10/100/1000Base-T以太网口，1个支持PoE受电，一个支持PoE供电，并可通过以太网口扩展射频单元，提供官网截图和链接证明。
802.11acHT80配置下，实际传输性能可达600Mbps以上

同时接入用户数不小于256个

在高密度场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放视频。

支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响

支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信

为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用

无线电发射设备型号核准证

	4
	高密AP
	★采用双路双频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡
支持802.11ax标准，整机6条空间流，5G最高工作4条802.11ax空间流，提供官网截图加盖投标人公章 

5GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥4.8Gbps

2.4GHz 单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥400Mbps

整机最大接入速率≥5.2Gbps

配置要求：3个10/100/1000 Base-T以太网端口，其中1个端口支持PoE+受电； 

★以太网上联端口支持物联网外扩

支持蓝牙4.0（内置）

★为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用APLicense。

支持Long GI配置

所投AP整机最大终端接入数不小于512个
提供无线电发射设备型号核准测试报告复印件

	5
	面板AP
	★支持双路双频802.11ax，同时提供两条流的5G 802.11ax（1201Mbps）和2.4G 802.11ax（573.5Mbps）接入性能，提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告

★支持1024QAM调制解调方式，提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告

★1个上联千兆电口，支持poe供电，4个千兆下联LAN口，可下联有线终端

★面板AP外露墙体部分尺寸不得超过120mm*86mm（长*宽）

★设备能适应较恶劣的高低温气候，工作温度：0°C～45°C，提供官网截图证明

提供无线电发射设备型号核准证复印件

	6
	千兆单模光模块
	千兆单模，1310nm，10km，适用于SFP接口


所有设备安装到教学楼、学校主楼办公区、裙楼办公区，要求信号覆盖良好，终端接入，上网速度良好，设备与学校原有系统兼容。

四、报价要求
1.报价应以人民币报价，报价总价包括：货物费、包装费、运输装卸费及保险费、安装费、质量保证费、成交服务费、售后服务费和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

2.报价总价不得超过采购预算，超过采购预算的报价作无效报价处理。

五、质量保证和售后服务要求
1.免费质量保证期不少于3年，自验收合格之日起计算。

2.在免费质量保证期内，因货物制造、安装等原因出现的任何质量问题，供应商应负责更换或维修，由此产生的一切费用由供应商承担。

3.接到用户报修通知，供应商维修人员要在12小时内响应并提供上门维修服务。

六、交付要求
1.交付地点：江苏省高港中等专业学校许庄校区。

2.交货时间：签订合同后5日内，并安装调试完毕。

    3.时间要求：未能按期完成，每延迟一天从中标款中扣壹仟元。
七、投标文件递交方式及时间
1.投标文件递交地点：江苏省高港中等专业学校学工处。

2.投标截止时间：2020年5月29日下午17:30。

八、开标时间、地点

1.开标时间：2020年5月30日上午10:00。招标结束后，立即签订合同。
2.地点：江苏省高港中等专业学校党员活动室。

九、投标文件的组成
1.报价函
江苏省高港中等专业学校：

根据贵方无线覆盖建设询价采购公告，我方的总报价（开票价）为人民币                元（￥：          ）（详见我方递交的《报价明细表》），包括：货物费、包装费、运输装卸费及保险费、安装费、质量保证费、成交服务费、售后服务费和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部询价通知书，包括其有效补充文件等，我们同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方同意按询价通知书规定提供与本项目有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本项目有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（4）我方同意报价有效期为报价公布后六十（60）天。

（5）一旦我方获得成交，我方将根据法律法规和询价通知书的规定，严格履行自己的责任和义务。

与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：            

地址：

邮编：               联系人：

电话：               传真：

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.报价明细表

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	POE交换机
	台
	4
	
	
	

	2
	无线控制器
	套
	1
	
	
	

	3
	放装AP
	只
	38
	
	
	

	4
	高密AP
	只
	4
	
	
	

	5
	面板AP
	只
	13
	
	
	

	6
	千兆单模模块
	个
	16
	
	
	

	7
	辅材
	批
	1
	
	
	

	合计总价（元）
	


注：(1)供应商应根据无线覆盖建设情况，据实、详细填写上述表格。

(2)表中“合计总价”应与“报价函”中的“总报价”相一致。

(3)如有需要说明的事项，请在备注中列明。

供应商公章：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 

3.质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：报价货物免费质量保证时间及质保内容的说明；售后服务机构情况说明（包括地点、人员数量、联系方式等）；报价货物出现问题时的处理情况说明（包括响应时间、方式、零配件供应及费用收取情况等）。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4.资格证明文件

法定代表人身份证复印件；法定代表人授权书原件（法定代表人签署报价文件不需提供）；供应商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三合一证件副本）（复印件加盖公章）；投标人认为需要的其他证明文件。

十、综合说明（务必认真看清）

1.供应商请于2020年5月29日下午17:30前，将投标文件递交至江苏省高港中等专业学校。

2.供应商必须派代表参加开标大会，否则事后不得对在本招标项目活动中相关当事人、开标过程、开标结果提出异议。

3.供应商在自愿遵守本询价采购要求的前提下一次性报价，不得更改，否则询价小组有权拒绝其报价。

4.本次招标采用现场开标方式，在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下以最低价确认中标方。

5.付款方式：交货完成验收合格后付95%，尾款质保期满付清。

    6.供应商可提前到现场考察，以便制定方案及后期安装、布置等。
十一、招标单位名称、地址和联系方式

1.招标单位名称：江苏省高港中等专业学校
2.招标单位地址：泰州市许庄街道三星南路1号
3.联系人：薛老师 （联系电话：13951164631）

季老师 （联系电话：13852654312）

                             江苏省高港中等专业学校
                                2020年5月25日

