
GGZZ20200526江苏省高港中等专业学校询价公告
江苏省高港中等专业学校就其所需的智慧教室设备进行公开询价，预算为10万元，现邀请符合条件的供应商参与投标。
一、项目名称：智慧教室设备
二、项目编号：GGZZ20200526
三、采购需求：
具体需求详见询价文件。
四、投标人资质要求：

合格投标人一般资格要求：

（1）投标人必须是国内注册的独立法人。具有有效的营业执照（经营范围与本项目要求相适合）；

（2）法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证；
 (3)本项目谢绝联合体投标；
本项目要求提交的相关资格证明材料，为复印件加盖投标单位公章，要求提交原件备查的，用档案袋装好，开标时和投标文件一起提交，如无，作无效投标。

五、采购文件的获取
投标人需到“江苏省高港中等专业学校” 电教中心递交投标确认函。（携带投标确认函、营业执照（复印件加盖公章）、法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证）

采购文件领取时间：自本公告上网发布之日起至2020年5月28日下午17：30止。

六、开标有关信息：

投标文件递交的递交时间：2020年5月29日下午17：30止
开标时间：2020年5月30日上午09时30分
开标地点：江苏省高港中等专业学校党员活动室
七、联系方式
采购机构： 江苏省高港中等专业学校   
联   系   人：  季老师          
地        址：  江苏省高港中等专业学校信息中心   
电        话：  0523-80278590      

江苏省高港中等专业学校
2020年5月25日
GGZZ20200526江苏省高港中等专业学校询价公告

江苏省高港中等专业学校就其所需的智慧教室设备进行公开询价，预算为10万元，现邀请符合条件的供应商参与投标。
一、项目名称：智慧教室设备采购
二、项目编号：GGZZ20200526 
三、采购需求：

1、采购设备清单如下:

	序号
	设备名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	智能电子班牌一体机
	1、采用高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色。

2、采用≥21.5英寸LED液晶显示屏，分辨率：1920*1080；亮度：≥450cd/m2；对比度：3000：1；显示比例：16：9；视角：89/89/89/89 (Typ.)。

3、采用≥21.5英寸电容式G+G触摸屏，支持10点触控；响应速度：≤10ms；触摸精度：≤1.5mm。

4、★整机厚度≤27mm，安装后与墙面紧密贴合、整机与平整墙面间隙≤2mm，保障师生操作时的安全性。

5、★整机无外置电源适配器，安装后网线和电源线支持完全隐藏。

6、★整机具有内置高音质拾音器，WIFI天线内置在整机内部。

7、★整机内置同时支持IC读写卡器，同时支持 125KHz和13.56MHz（iso14443A）协议。学生可佩带相应的终端设备刷卡签到、登录 个人界面等。

8、★整机内置五百万动态像素摄像头，支持人脸识别，可在太阳逆光照射下正常使用。

9、整机采用壁挂式安装，自带安装上墙盖板；整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。

10、整机具备 RJ45 接口，支持 Ethernet;具备 wifi 模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议;整机具备至少两路 USB 2.0 接口，至少一路 LAN 接口(10/100M 以太网)。

11、CPU≥A17 1.8GHz。

12、系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。 定制 Android 5.1 或以上系统及应用。

13、兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、 MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264 等视频格式;至少 支持 MP3 等音频格式;至少支持 JPG、JPEG、BMP、 PNG、GIF 等图片格式。

14、终端支持远程后台设置自动关机;全班班牌支持由授权管理员统一定时开关机;

15、整机内置支持电信4G网络模块，采用LTE 3GPP Rel.9技术，实现了3G与4G网络之间的无缝切换，确保在缺乏3G和4G网络的偏远地区也能正常工作。
	个
	1

	2
	一体式数字扩声音箱（单6.5寸）
	1，采用一体化设计。语音的处理、放大均通过数字扩声音箱完成，集成度高，减少了调音台、功率放大器、音频处理器等冗余设备，节省空间和费用，降低设备维护难度。

2，可选配高灵敏手持麦克风，便于台下学生互动以及坐下汇报等场景使用。教师可以通过吊装麦克风进行语音扩声，也可以通过手持无线麦克风进行授课，并可与学生自由互动。（可扩展）

3，搭配高性能浮点DSP算法，实现了自动反馈抑制功能，不产生啸叫，又能保证音质的完美输出。内置自动增益算法，自动根据发音距离远近调节话筒增益，音量大小稳定输出。

4，内部嵌入多种专业声学算法，能自动检测扬声环境、自动过滤环境噪音、自动增益控制，实现抑制室内声学混响和彻底消除啸叫，实现高保真度、高清晰度、高稳定扩音。

5，内置2*30W数字音频放大模块，6.5寸同轴高品质扬声器单元。多媒体实时检测到本地音频输入，实现立体扩声；

6，系统搭配定阻辅音箱，实现立体声扩声。

性能参数：

电源供电：220V/50Hz

扬声器：6.5寸同轴喇叭

扬声器频率：100Hz-16KHz

扬声器灵敏度：90±3db 2.83V/M

功放信噪比：≥85dB

输出功率：2*30W

输出阻抗：8Ω

保护方式：上电、过载、短路

安装方式：壁挂、支架安装

尺寸：206*195*330mm
	个
	1

	3　
	壁挂式展台
	像素：800万像素（3264 x 2448）；20倍数码变焦；
	个
	1

	4
	LED教室灯
	功率：36±5W                    光通量：≥3200lm
照度＞300lux                    认证：CCC
额定电压：220V                  色温：4800K-5200K
频率：50/60Hz                   功率因数：≥0.90
显色指数：≥90(R9≥50）          频闪波动深度：≤1%
尺寸：（1233±3）×（308±3）×（109±3）mm
	盏
	6

	5
	LED黑板灯
	功率：36W             光通量：2800lm
尺寸：1230*194*118mm    照度：640lux
额定电压：220V        色温：4800-5200K
频率：50/60Hz         功率因数：≥0.98
显色指数：≥95(R9≥70） 频闪波动深度：≤1%
认证：CCC
	个
	3

	6
	智慧教室互动黑板
	智能黑板=触摸互动+白板水笔书写+无尘粉笔书写

1.
产品正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔、水性无尘粉笔与普通粉笔书写的功能，整个黑板结构为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。

2.
左右黑板采用金属材质。普通粉笔书写流畅，不反光，坚固耐用，而且可吸附磁性物质，方便老师教学。

3.
外观要求：整机外壳无塑胶部件，采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

4.
★产品整体尺寸：宽4200mm ，高1250mm ，厚度小于65mm ，为保证坚固和安全框架为铝合金结构。

5.
★维修设计：智能黑板左，中，右三块黑板均可旋转式打开维护，此结构方便维修升级。(官网或者功能截图)

6.
防护工艺：黑板四周具备边框保护设计；型材底部具备托边工艺，经久耐用，防止玻璃下落。

7.
玻璃边缘全倒角处理，防爆，可靠。

8.
屏幕一体化设计，缝隙严格控制在1.5mm以下，美观且密闭性更高；中性高粘度点胶贴合工艺，保证稳定性。

9.
依据 GB/T 2423-2008，对样品进行 72h 盐雾检验，表面无明显腐蚀、斑点出现。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

10.
通过抗震动试验，在震动台上频率5-50hz ,震动方向X\Y\Z三个方向各30分钟的震动实验，外观无损伤 。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

11.
防尘功能：具备防尘功能，有效延长机器使用寿命。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

12.
通过防火功能测试，具备级防火功能。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

13.
★信号端子通过A级或者以上抗静电干扰测试。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

14.
通过防雷击浪涌测试。 对电源输入线对线2KV ，线对地进行4KV实验功能无异常，浪涌达到4级。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

15.
★产品需具备中国国家节能产品认证证书，并符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》,CQC3114或GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

16.
支持android与windows双系统配置 。（官网或者功能截图）

17.
系统配置：安卓系统配置主频1.4G，内存8G（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

18.
★显示尺寸86寸，单屏物理分辨率:3840*2160，16:9，采用TFT液晶显示屏，亮度:≥500cd/㎡，对比度:≥5000:1，可视角度（水平/垂直）≥178°；亮度均匀性大于70%。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

19.
★显示灰度：屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

20.
丰富的显色指数：智慧黑板具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%；（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

21.
健康护眼防蓝光：度智慧黑板通过蓝光危害检测，无蓝光危害，蓝光透过率≤65.2%，提供CNAS公章的国家级检测报告，复印件加盖供应商公章；具备功能无具体数值（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

22.
散热性能：显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板整机模组热扩散系数≥50mm²/S。测试标准满足：ASTME1461-13.实验温度50℃-90℃。

23.
★整机表面采用4mm全钢化玻璃，防眩光玻璃，透光率大于92%，表面莫氏硬度≥7， 可见光反射比小于 9%，雾度≤4%;使用1.5kg的钢珠2.5米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，性能无异常。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

24.
采用纳米电容触摸技术，支持二十点触摸，在WINDOWS与安卓系统可同时支持20点书写。

25.
书写感应：可以实现10人同时书写，且10人不同操作功能，互不干扰出错，新一代智能识别，即使整条边框被遮挡也能正常书写，智能容错，坏点屏蔽。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

26.
响应时间：首次响应<5ms,连续响应<4ms,光标速度，180点/秒，定位精度<0.5mm （提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

27.
损坏部分元器件或平面度扭曲变形10度仍可以多点触控。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

28.
触摸技术：采用内置电容多点触摸技术连接，采用软排线连接。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

29.
书写直径：<2mm（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

30.
触摸次数≥80,000,000 次点击 。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

31.
抗强光测试：触摸屏在强光（≥110 LUX）下正常操作。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

32.
整机平均无故障时间，MTBF≥10 万小时。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

33.
触摸系统通讯端口：触摸屏采用USB与计算机连接，在连接电脑等外部设备时，无需安装驱动。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

34.
触摸方式：手指、电容笔均支持。

35.
★五指触控熄屏，通过五指按压显示区熄屏方式实现瞬间熄屏，熄屏同时断开触摸操作功能，以防发生误操作方便触控。（官网和功能截图） 

36.
面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准,可靠性更稳定，防水防爆防尘，坚固耐用易清洁，健康环保。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

37.
整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

38.
具备智能感光和智能护眼，屏幕亮度可以随环境光的变化而随时进行自动调节，不频闪，过滤蓝光，智能护眼（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

39.
★为适应不同身高操作人员对智慧黑板实际操作的需求，不采用任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现液晶屏显示窗口下移，并可进行触控批注，方便老师操作。（官网和功能截图）

40.
联网：整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。

41.
具备生成热点功能（WiFi热点），在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，无需手动设置。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

42.
公用USB接口：整机具备至少≥1路公共USB接口，支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

43.
★支持权限卡，刷卡开关机，利于学校设备使用管理。

44.
高温预警：监测系统温度，并对高温预警；经高低温度实验后，整机平整无变形，供电线路及各接口处良好，通电后仍能正常工作，各部件稳定。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

45.
温度监控：监控系统温度，并对高温预警（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

46.
整机自检：提供硬件检测软件，整机一键自检功能，快速判定故障位置。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

47.
固件程序支持USB 智能快速升级，便于远程实现硬件更新。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

48.
★直接通过软件一键锁屏,关闭触摸功，防止误操作（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

49.
设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机开机信号源功能。

50.
★解锁功能，支持通过遥控器一键锁触摸，通过U盘可对触摸/按键进行解锁（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

51.
智能遥控：智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）（官网或者功能截图）

52.
侧置物理按键，电源按键具备三键合一功能：整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合，同时具备独立控制电脑开关机和一键节能控制按键。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

53.
★一键节能：在不关闭整机电源的情况一键关闭或开启液晶背光，降低整机功耗。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

54.
整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。（ 官网或者功能截图） 

55.
整机支持一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。（官网或者功能截图）

56.
智能互动黑板支持无线MIC功能，智能互动黑板整机具有无线MIC接收功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱,Windows系统关闭也不影响。 （官网或者功能截图）

57.
单独听功能：整机在屏幕黑屏时也可以播放声音。（官网或者功能截图）

58.
无线麦克风具有PPT翻页，一键显示系统界面，一键切换电脑软件，一键关闭电脑，激光笔等。（官网或者功能截图）

59.
远程控制：通过后台进行管理设备，包括查询状态关机，信号切换，画面监控，推动信息。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

60.
在任意通道10点书写，在Windows 、安卓、MAC 操作系统中可以通过手势大小改变笔擦大小。可实现放大，缩小，旋转对象。无需点击任何按钮或快键。

（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

61.
全触控功能：整机具备全触控功能：在任意通道中可以无需通过物理按键，通过手势可以调出智能互动功能菜单，可实现图像模式、通道切换、频道切换、

亮度、音量、对比度调节功能。 （提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

62.
在Windows 、安卓、MAC操作系统中具备悬浮工具，方便用户操作。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

63.
支持任意通道截图，截图在安卓系统图库中可再次调用，也可以通过遥控器进行画面冻结操作。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

64.
★与PPT无缝结合，再PPT播放过程中，直接通过软件快捷键即可实现对PPT翻页，标注，擦出，能够将标注内容嵌入到 word  excel ppt中。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）

65.
待机功率<1w 

产品制造商相关要求：

1.
★通过ISO9001：2015质量管理体系认证

2.
★通过ISO14001：2015环境管理体系认证

3.
★通过OHSAS18001:2015职业健康安全管理体系认证

4.
★电子白板软件计算机软件著作权登记证书

5.
★同屏软件计算机软件著作权登记证书

6.
★智能推送系统计算机软件著作权登记证书

7.
★监控管理系统计算机软件著作权登记证书

8.
★教学辅助工具软件著作权登记证书

9.
★玻璃抗磨性试验报告，玻璃表面应力，抗冲击，霰弹袋冲击，玻璃点状缺陷，点状缺陷密集度，线道，裂纹，划伤，断面缺陷的试验报告。玻璃厚度变差，厚薄度，尺寸偏差，对角线差的试验报告，玻璃弯曲度的试验报告

10.
★整机性能测试，涵盖智能感光护眼等。

11.
★3C认证

12.
★节能认证

13.
★产品通过CE认证
	台
	1

	7
	内置电脑及接口
	采用模块化电脑，采用OPS插拔式架构,80pin对插接口，主机具有较强的防盗功能；产品内置PC采用模块化方案，实现无单独接线的插拔，整机除电源线外无外部可见连线。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）。

处理器： Intel CoreI5；主频为双核四线程以上；

内存： 4G DDR3；

硬盘： 128G/SSD 固态硬盘；

内置双 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；

输入输出接口：COM*1,USB 2.0*4;USB 3.0*2;VGA_out*1; HDMI_out*1;  mic in*1,Line out*1

独立控制芯片，EMI及接地处理，防屏蔽数据线连接，保证系统稳定；

嵌入式设计，与黑板为一整体.

9低噪音用热管传导散热设计，采用台式低功耗CPU（提供国家级权威检测报告复印件并加盖厂家公章）。
	台
	1

	8
	绿板
	尺寸：120*400cm
	张
	1

	9
	讲台
	1、讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，外置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门。独立包装，运输轻便。

2、讲桌构成：钢木结合，桌面采用木黄色耐划木质材料，能防火、防尘、防水、耐刮花。扶手为橡木，高档美观，实用。

3、讲桌材料：讲桌主体采用1.2mm冷轧钢板，其它部分采用1.0mm冷轧钢板。

4、讲桌尺寸：长宽高（MM），关闭：1100＊750＊1005；展开：2150＊750＊1005。

5、人性化：无棱角，桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤。提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸 50×600mm；前置活动L型板 。 

6、详细配置：

（1）、讲桌配机械臂拉杆或者电动升降机，可装15寸、17寸、19寸、21.5寸液晶显示器。

（2）、讲桌配隐藏式滑轨抽拉抽屉，可容纳键盘、中控控制面板。键盘架下方为储物抽屉，可以放置书本，粉笔，粉擦等。*展示台和键盘抽屉选用自动压力弹簧锁，联动镀锌弹片，讲桌的使用和维护各只用一把锁。

（3）、讲桌桌体采用开合式小柜门设计，不必打开桌子柜门，即可经由计算机光驱播放光碟。

（4）、讲桌左侧具推拉式辅助台板，可放置笔记型计算机。 

（5）、讲桌右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台。

（6）、讲桌桌子内部采用机柜式标准设计，带隔板，中控及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面，所有设备摆放整齐、美观。
	个
	1

	10
	座椅
	面板要求：1.桌面：620mm×450mm×18mm,材质为密度板注塑一次性封边，桌角带弧度，有笔槽设计,内侧边缘为鸭嘴边，颜色橡木纹色,凳面：290mm×390mm×18mm,材质为密度板注塑一次性封边；书箱要求：1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型,不得采用回收料生产。2.外径尺寸：520mm×370mm×175 mm±5mm  内径尺寸：450mm×340mm×175mm±5mm。桌、椅钢架要求：1.材质及形状：椭圆形镀锌钢管组合焊接而成 2.尺寸：桌脚、椅脚贴地钢管尺寸为30 mm±1mm×50mm±1mm×厚1.2mm；桌脚、椅脚上部固定双立管钢管尺寸为30mm±1mm×50mm±1mm×厚1.2mm；桌脚、凳脚钢管尺寸为30mm±1mm×50mm±1mm×厚1.2mm；3.为保证书斗下方的空间支架焊接成倒“7”字形,落地为全塑封闭脚垫； 4.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。脚垫要求：材质：采PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产,保持桌面水平挂钩要求：材质:厚度为1.8mm的钢板经冲压机床一次冲压成型，书箱左右两侧得需各有一挂钩设计。在静止状态下可以承载10KG的挂物承重。
	张
	40

	11
	集成吊顶
	系列: 60X60、材质: 铝
	块
	

	12
	地胶
	厚度: 2mm(含)-3mm(含)、每片长度(mm): 20000、每片宽度(mm): 2000
	块
	

	13
	窗帘
	功能: 全遮光 （90%以上）、材质: 布、窗帘尺寸+加工方式: 宽1.4高2.8 宽2.0高
	块
	

	14
	空调
	制热功率: 2KW、热量: 8KW、制冷量: 7KW、制冷功率: 2KW、电辅加热功率: 1KW、最大噪音: 55dB、外机能效能级: 三级、制冷适用面积: 32-48㎡、空调类型: 天花机、可连接室内机最大数量: 1台、制热适用面积: 27-36㎡
	台
	1


2、带“★”须满足并提供检测报告。

3、合同签订后一周内交货，质保三年。

4、安装调试结束后付合同价的95%，余款5%一年内结清。

5、本采购含设备安装、调试、辅助材料及开票税金。

四、投标人资质要求：
合格投标人一般资格要求：

（1）投标人必须是国内注册的独立法人。具有有效的营业执照（经营范围与本项目要求相适合）；

（2）法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证；
 (3)本项目谢绝联合体投标；
本项目要求提交的相关资格证明材料，为复印件加盖投标单位公章，要求提交原件备查的，用档案袋装好，开标时和投标文件一起提交，如无，作无效投标。
五、采购文件的获取
投标人需到“江苏省高港中等专业学校” 电教中心递交投标确认函。（携带投标确认函、营业执照（复印件加盖公章））

采购文件领取时间：自本公告上网发布之日起至2020年5月28日下午17：30止。

六、开标有关信息：

（1）投标文件递交的递交时间：2020年5月29日下午17：30止
（2）开标时间：2020年5月30日上午09时30分
（3）开标地点：江苏省高港中等专业学校党员活动室
（4）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。
七、报价为一次性报价。所有费用均在报价中，用户不再支付报价以外的任何费用。
八、成交原则

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

九、投标文件组成、有效期

（一）投标文件组成：

1、投标函（加盖公章）

2、投标报价表（加盖公章）

3、关于资格文件的声明函
4、投标单位的资质证明文件（加盖公章）参照询价函第一条

5、所投品牌制造厂家授权函、质保涵

6、详细的售中、售后服务体系承诺与维保方案（如有）

（二）投标文件有效期：

本次投标文件有效期为60天。

（三）投标文件注意事项：

1、投标文件应按上述顺序打印装订成册，并由投标的授权代表签名和加盖单位公章（骑缝章）；

2、投标文件一式三份（一正两副）在2020年5月29日下午17时30分之前密封盖章报送到江苏省高港中等专业学校党员活动室（封面上写明投标人的名称、地址及联系电话），逾期视为自动放弃。

江苏省高港中等专业学校

2020年5月25日

附：投标文件部分格式
（一）　投标函

致：江苏省高港中等专业学校：

根据贵单位********号的询价函，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表我方                                  （投标单位的名称）参加第     标段                投标，投标文件正本一份,副本两份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、本投标文件的投标有效期为投标截止期后60天。

2、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价。

3、我方已详细审核全部提交的投标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方愿意按照询价函的所有要求，提供所需要的货物和服务，并保证所提供的一切资料均属实，严格履行合同的责任和义务。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们自愿列入贵方采购供货单位黑名单。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与采购有关的任何证据或资料。并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、一旦我方被宣布成交,我方将根据询价函的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按提交的报价及询价函中规定的时间交货，交付买方验收、使用。

9、遵守询价函中要求的收费项目和标准。

10、与本采购有关的正式通讯地址为：

地   址：                       邮   编：                       
电   话：                       传   真：                       

投标单位名称：                             （公章）
投标单位授权代表姓名（签字）：         

日    期：       年    月    日

（二）投标报价表

报价明细总表

	序号
	名称
	价格（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	……
	
	
	

	合　　计
	


投标单位（公章）：  

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：　　　年　　月　　日　　

（三）关于资格文件的声明函

江苏省高港中等专业学校：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为*******采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日期：    年 
 月 
日

（四）投标单位的资质证明文件（加盖公章）

1、投标人《营业执照》复印件

2、法人授权委托书（法人代表前来投标的可不提交）（格式见附件）及本人有效身份证明
3、本项目投标人资格要求中要求的其它资格证明材料

以上资料按本项目投标人资格要求提供。
（五）法人代表授权书

    本授权书声明________________公司、工厂（加盖单位公章）的 _____________________（法人代表姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，代表本公司全权处理江苏省高港中等专业学校********号项目的投标、合同的签订、执行以及一切与之有关的事务。

    本授权书于        年     月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字盖章：                     

        职    务：                     

        单位名称：                     

        地    址：                     

代理人(被授权人)签字盖章：              

代理人(被授权人)的身份证号码：

        职    务：                     

        单位名称：                     

        地    址：                     

                                      年    月    日  
（六）所投品牌授权函、质保涵（格式自定）

（七）详细的售中、售后服务体系承诺与维保方案（格式自定）

投标确认函

江苏省高港中等专业学校：
我单位已获取了贵单位 项目的询价文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的投标。

我单位名称：  ，投标联系人：  ，手机：   ，传真：    ，邮箱：   。 

                          单位（公章）：

年  月  日

（全  文  完）

11
3

