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	A.1 增加泔水坪
	
	1
	
	
	

	1
	050102001001
	栽植乔木
	1.种类:移栽香樟
2.胸径或干径:8cm
3.起挖方式:原现场香樟移至甲方指定地点
4.养护期:成活期养护、养护期1年
	株
	1
	
	
	

	2
	010101002001
	挖一般土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:15cm
3.弃土运距:现场50m范围内
	m3
	1.8
	
	
	

	3
	011101003001
	混凝土地面
	浇筑C30砼地坪100mm厚；原浆压光
	m2
	12
	
	
	

	4
	010507001001
	砼坡道
	C20砼浇筑砼坡道：
1.坡道长4m;宽度1m;最高处0.5m;
2.坡道面层；原浆压光后做防滑处理
	m2
	4
	
	
	

	
	
	A.1 北门进出仓库通道改造
	
	1
	
	
	

	5
	050102002001
	栽植灌木
	1.种类:移栽红花继木球
2.蓬径:P120cm
3.起挖方式:原现场红花继木球移至甲方指定地点
4.养护期:成活期养护、养护期1年
	株
	1
	
	
	

	6
	010101002002
	挖一般土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:15cm
3.弃土运距:现场50m范围内
	m3
	1.07
	
	
	

	7
	011101003002
	混凝土地面
	浇筑C30砼地坪100mm厚；原浆压光
	m2
	7.12
	
	
	

	8
	011101003003
	细石混凝土地面
	给水井盖板找平（平均5cmC30细石砼）；原浆压光
	m2
	2.88
	
	
	

	9
	010507001002
	砼坡道及平台
	C20砼浇筑砼坡道：
1.坡道长4m;宽度1m;最高处0.5m;
2.坡道面层：原浆压光后做防滑处理；
3.增加砼平台：尺寸0.65*1.9；C20砼浇筑原浆压光
4.原台阶：500宽拆除花岗岩面层；浇筑砼与台阶平台相平；侧面镶贴花岗岩面层；
	m2
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	011505009001
	拖把挂钩
	不锈钢挂钩安装
	个
	4
	
	
	

	
	
	A.1 消防栓护栏
	
	1
	
	
	

	11
	010607001001
	消防栓护栏
	1.尺寸：500*500*600
2.材料：Φ76*1.5镀锌钢管加工；
3.转角：成品弯头；
4.油漆：树脂烤漆
	个
	1
	
	
	

	
	
	A.1 楼顶开孔增加防雨百叶窗
	
	1
	
	
	

	12
	011602002001
	钢筋混凝土构件拆除
	1.构件名称:钢筋混凝土墙
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm
3.构件表面的附着物种类:保温及抹灰
4.:25t汽车吊2个台班
	m3
	0.38
	
	
	

	13
	010807003001
	金属百叶窗
	安装防雨百叶窗；尺寸1000*500（3樘）；
洞口四周1:2水泥砂浆修补
	m2
	1.5
	
	
	

	14
	010103002001
	垃圾清理
	清理拆除的垃圾（运距自行考虑）
	m3
	0.38
	
	
	

	
	
	A.1 二层风幕机上固定窗
	
	1
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	15
	010807001002
	金属（塑钢、断桥）窗
	1.框、扇材质:1.4mm铝合金型材
2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃
3.:二楼门帘上固定窗（四樘大门）
4.:含五金
	m2
	7.8
	
	
	

	
	
	A.1 二层教师备餐间隔墙拆除
	
	1
	
	
	

	16
	011601001001
	砖砌体拆除
	加气砼砌块拆除
	m3
	2.9
	
	
	

	17
	011602002002
	钢筋混凝土构件拆除
	构造柱尺寸
	m3
	0.34
	
	
	

	18
	011602002003
	钢筋混凝土构件拆除
	腰梁拆除
	m3
	0.07
	
	
	

	19
	011605001001
	平面块料拆除
	地面砖拆除
	m2
	1.8
	
	
	

	20
	010103002002
	垃圾清理
	清理拆除的垃圾（运距自行考虑）
	m3
	3.4
	
	
	

	21
	011102003001
	块料楼地面
	修补地面砖
	m2
	1.8
	
	
	

	22
	011204003001
	块料墙面
	墙面砖修补
	m2
	1.35
	
	
	

	23
	011302001001
	吊顶天棚
	吊顶修补
	m2
	1.8
	
	
	

	
	
	A.1 冷藏间墙面乳胶漆
	
	1
	
	
	

	24
	011406001001
	抹灰面油漆
	在抹灰面上批901胶白水泥腻子二遍、刷乳胶漆2遍
	m2
	36
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	A.1 泔水坪及北侧拖把池
	
	1
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质、规格:PP-R给水管，DN15
2.连接形式:热熔
	m
	27
	
	
	

	2
	031001006002
	塑料管
	1.材质、规格:PVC排水管，DN50
2.连接形式:胶水
	m
	3.5
	
	
	

	3
	031004008001
	水龙头
	1.材质:不锈钢
2.规格、类型:DN15
	个
	1
	
	
	

	4
	031004004001
	洗涤盆
	不锈钢拖把池：600*400*260（含水嘴、下水）
	组
	1
	
	
	

	5
	011801008001
	钻孔
	墙面钻孔Φ40（厨房间给水）
	个
	1
	
	
	

	6
	011801007001
	结构凿洞
	检查井凿洞埋管
	个
	1
	
	
	

	7
	010101003001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.尺寸:200*300mm
	m3
	1.71
	
	
	

	8
	010103001001
	回填方
	夯实
	m3
	1.71
	
	
	

	
	
	A.1 紫外线杀菌灯
	
	1
	
	
	

	9
	030412004001
	紫外线杀菌灯
	重新安装吊链加长紫外线杀菌灯（下降400mm）
	套
	9
	
	
	

	10
	030412004002
	紫外线杀菌灯
	增加安装吊管式紫外线杀菌灯（下降400mm）
部位：风味小吃间
	套
	1
	
	
	

	
	
	A.1 教师餐厅增加空调插座
	
	1
	
	
	

	11
	030411006001
	接线盒
	铁质明装接线盒
	个
	1
	
	
	

	12
	030411006002
	插座盒
	铁质明装插座盒
	个
	1
	
	
	

	13
	030404035001
	插座
	空调插座
	个
	1
	
	
	

	14
	030411001001
	配管
	明装DN20紧定式镀锌电线管(JDG)
	m
	5
	
	
	

	15
	030411004001
	配线
	管内穿4mm2铜芯绝缘导线截面
	m
	15
	
	
	

	
	
	A.1 原清洁工具间
	
	1
	
	
	

	16
	030411006006
	接线盒
	铁质明装接线盒
	个
	3
	
	
	

	17
	030411006007
	插座盒
	铁质明装插座盒
	个
	3
	
	
	

	18
	030404035005
	插座
	普通插座安装
	个
	3
	
	
	

	19
	030411001005
	配管
	明装DN15紧定式镀锌电线管(JDG)（开关及普通插座）
	m
	15
	
	
	

	20
	030411004005
	配线
	管内穿4mm2铜芯绝缘导线截面（开关及普通插座）
	m
	45
	
	
	

	21
	031001006003
	塑料管
	1.材质、规格:PP-R给水管，DN15
2.连接形式:热熔
	m
	6
	
	
	

	22
	031004008002
	水龙头
	1.材质:不锈钢
2.规格、类型:DN15
	个
	1
	
	
	

	23
	031004004002
	洗涤盆
	不锈钢洗手池（甲供）
	组
	1
	
	
	

	
	
	A.1 就餐区洗手区增加拖把池
	
	1
	
	
	

	24
	031001006004
	塑料管
	1.材质、规格:PP-R给水管，DN15
2.连接形式:热熔
	m
	2.5
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	25
	031001006005
	塑料管
	1.材质、规格:PVC排水管，DN50
2.连接形式:胶水
	m
	2.5
	
	
	

	26
	031004008003
	水龙头
	1.材质:不锈钢
2.规格、类型:DN15
	个
	1
	
	
	

	27
	031004004003
	洗涤盆
	不锈钢拖把池：600*400*260（含水嘴、下水）甲供
	组
	1
	
	
	

	
	
	A.1 原消毒间
	
	1
	
	
	

	28
	030411006008
	接线盒
	铁质明装接线盒
	个
	2
	
	
	

	29
	030411006009
	插座盒
	铁质明装插座盒
	个
	2
	
	
	

	30
	030404035006
	插座
	普通插座安装
	个
	2
	
	
	

	31
	030411001006
	配管
	明装DN15紧定式镀锌电线管(JDG)（开关及普通插座）
	m
	12
	
	
	

	32
	030411004006
	配线
	管内穿4mm2铜芯绝缘导线截面（开关及普通插座）
	m
	36
	
	
	

	            分部分项合计
	
	
	

	33
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	
	

	            本页小计
	
	
	

	            合    计
	
	
	

	



